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Обратите внимание – в стране больше НЕ ПРИМЕНЯЮТ расчет баланса нагрузки
водопотребления и водоотведения из расчетного числа потребителей ПО ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ДОМА (ижс).
 С 12 июля 2026 года  в ранее действующий  СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. признан не подлежащим применению.
С 12 июля 2026 года  время применяется  СП 42.13330.2026 "Градостроительство. Планировка и застройка территорий" (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).
 Согласно нового п. 6.2.14 Норму жилищной обеспеченности для проектируемого
жилищного фонда следует принимать в соответствии с НГП, РНГП, МНГП.
При отсутствии нормы жилищной обеспеченности в НГП, РНГП, МНГП ее
следует принимать: 
- для многоквартирных жилых домов – в соответствии с таблицей 6.1 с учетом [27],
- для индивидуальных жилых домов – исходя из среднего размера домохозяйств.
Согласно 3.1.6 домохозяйство: Совокупность лиц (или одно лицо), проживающих
совместно в жилом доме или квартире, комнате либо части жилого дома или
квартиры и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни посредством
ведения общего хозяйства, полностью или частично объединяя и расходуя
свои средства.
 В Томске по данным Росстата на 07.06.2023  в Том 8. Число и состав домохозяйств составляет:
2. ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА ПО РАЗМЕРУ ДОМОХОЗЯЙСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ         
Средний размер частного домохозяйства, человек: 
Городской округ «Город Томск» — 2,0
 В соответствии с приложенным Расчетом баланса нагрузки в доме ИЖС по адресу г.Томск, пер.Песочный, численность совместно проживающих – 2 человека. 
Согласно 4.2 СП3013330.2020, при составлении балансов водоснабжения и водоотведения для получения условий подключения (технологического присоединения) следует использовать среднесуточные расходы воды по потребителям в соответствии с таблицей А. 2 с добавлением сведений согласно (ПП644)
         Расчет баланса нагрузки приложен для заключения ДОГОВОРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ .  В доме нет ванн, поэтому , для расчета использовалась таблица А. 2. Графа «Жилые дома квартирного типа - с водопроводом и канализацией без ванн» и  
«Норматив среднесуточного расчетного расхода воды, л – 70»
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